Maas DX-5000 Zusatz zur Bedienungsanleitung

In der Bedienungsanleitung fehlen 2 Menüpunkte, und zwar gleich die beiden Ersten, wenn mit längerem Druck auf den Funktionsknopf das Setup-Menü aufgerufen wird.

Mike-Gain ( Mikrofonempfindlichkeit )

Voreingestellt: 63 (maximale Empfindlichkeit ), Regelbereich off - 63

IC9 63

Talkback ( Mithörfunktion der eigenen Modulation )

Voreingestellt: off, Regelbereich off - 63 ( maximale Mithörlautstärke )

N09